**Антенна GSM с переходником для КОП-03**

**Этикетка**

**ЛИПГ.464646.003 ЭТ**

1. Антенна GSM с переходником для КОП-03 предназначена для подключения выносной антенны к модемному модулю прибора Приток-А-КОП-03. Держатель переходника для антенны монтируется к основанию прибора, переходник подключается к прибору согласно документу «Контроллеры охранно-пожарные Приток-А-КОП Руководство по эксплуатации» и схеме подключения, приведенной на рисунке 1.
2. Масса, не более – 60 гр.
3. Комплект поставки: Выносная антенна GSM (2,5 м) – 1 шт.; переходник антенный U.FL-SMA(F) с держателем – 1 шт.; винт М3×6 – 1 шт.; шайба – 1 шт.
4. Антенна GSM с переходником для КОП-03 соответствует конструкторской документации ЛИПГ.464646.003 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Упаковку произвёл \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Принят ОТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Срок гарантии – 3 года.

МП



Рисунок 1. Схема монтажа Антенны GSM с переходником

|  |  |
| --- | --- |
| ***Предприятие-изготовитель*** | |
| **Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,**  **ООО Охранное бюро “СОКРАТ”**  **Техническая поддержка: 8-800-333-66-70 (бесплатный)**  **Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77**  **E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru** |  |
| Код 6170 ред. 00 IN 9613 |